Linux-H是我自制的开发板

4层板设计，没做阻抗拉通线就完事了

主控：全志V3s

想要实现驱动WiFi联网

语音识别，视频交互

L

